**Gambar Suplemen (Gambar 17)**



Gambar 17. Proses molding. Bagian pemanas diangkat dan *plastic frame holder* ditekan kebawah hingga menutupi seluruh plat berlubang dengan obyek *molding* disertai dengan proses *suction*/penghisapan udara-udara yang berada dibawah lembaran plastik. Proses ini kemudian menarik seluruh permukaan bagian bawah plastik sehingga akan membentuk plastik mengikuti bentuk obyek *molding*.